Znak sprawy: IRFZ.271.130000.2.2025

|  |
| --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA |

„Dostawa urządzeń w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

na lata 2025–2026”

**CZĘŚĆ 2: Dostawa kamizelek kuloodpornych**

**w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kamizelek kuloodpornych w ilości 5 szt., w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025–2026.

CPV: **35815100-1 - Kamizelek kuloodpornych**

**Wymagania dotyczące dostawy przewidzianej przedmiotowym postępowaniem**

**Specyfikacja - kamizelka kuloodporna.**

Ilość: 5 szt.

- produkt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 1 stycznia 2025 r. z gwarancją producenta, nieużywany, nie powystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- unikalna konstrukcja zapewniająca optymalne dopasowanie do sylwetki użytkownika dająca pełną swobodę ruchów podczas użytkowania;

- kolor kamizelki czarny;

- kuloodporność na poziomie na poziomie IIIA zgodnie z NIJ 0101.06 lub równoważną;

- odłamkoodporność na poziomie IIIA zgodnie z NIJ 0101.06 lub równoważną;

- nożoodporność oraz szpikulcoodporność na poziomie III zgodnie z normą NIJ 0115.00 lub równoważną;

- poszycie wykonane w całości z materiału odpornego na rozerwanie;

- przód i tył poszycia obszyty taśmami PALS zapewniającymi dowolną konfigurację oporządzenia dodatkowego;

- poszycie przednie i tylne pokryte miękkimi taśmami samoszczepnymi, (rzepy) przeznaczonymi do umieszczania na nich oznaczeń taktycznych / identyfikacyjnych;

- tył kamizelki wyposażony we wzmocniony, usztywniony uchwyt ewakuacyjny, pozwalający na ewakuację obezwładnionego użytkownika;

- umieszczenie wkładów balistycznych w poszyciu od strony wewnętrznej (z możliwością wkładania i wyjmowania ich z poszycia - otwory zamykane na rzep);

- wkład balistyczny o wadze nie mniejszej niż 7kg;

- aramid (kevlar) strukturalnie odporny na płomienie zapewniający ochronę przed wysokimi temperaturami do 426 C

- blacha hardox 500;

**SKŁAD:**

- Poszycie przód

- Poszycie tył

- Pas zewnętrzny prawy i lewy

- Wkład balistyczny podstawowy WBP-01 - przód

- Wkład balistyczny podstawowy WBP-01 - tył

**WAGA KAMIZELKI**

W zależności od rozmiaru:

**S** – max. 2,2 kg

**M** – max. 2,6 kg

**L** – max. 3,0 kg

**XL** – max. 3,3 kg

**XXL** – max. 3,6 kg

**Gwarancja:**

- min. 6-letnia gwarancja liczona od daty produkcji na zachowanie właściwości wkładów balistycznych;

- min. 2-letnia gwarancja liczona od daty zakupu na materiał z którego jest wykonana.

………..................................................................

(pieczęć i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

…………………………………………..

(miejscowość i data)