Znak sprawy: IRFZ.271.130000.2.2025

|  |
| --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA |

„Dostawa urządzeń w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

na lata 2025–2026”

**CZĘŚĆ 4: Dostawa osuszacza**

**w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa osuszacza w ilości 1 szt., w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025–2026.

CPV: **42113161-0** – **Osuszacze**

**Wymagania dotyczące dostawy przewidzianej przedmiotowym postępowaniem**

**OSUSZACZ POWIETRZA**

Przedmiot zamówienia:

Fabrycznie nowy, przenośny osuszacz kondensacyjny przeznaczony do osuszania powietrza w pomieszczeniach, w tym po zalaniach, pracach remontowych lub budowlanych, kompletny, gotowy do pracy.

Wymagania ogólne:

* sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad.
* oznaczenie CE i deklaracja zgodności   
  z obowiązującymi normami.
* instrukcja obsługi w języku polskim.

karta gwarancyjna.

Minimalne wymagania techniczne:

Parametry pracy:

* zalecany do kubatury: min. 250 m³.
* wydajność osuszania w 20°C i 60% RH: min. 70l/24h.
* przepływ powietrza: min. 200 m³/h.
* zakres pracy wilgotności: 30–95% RH.

- zakres temperatur pracy: od +5°C do +35°C

Zasilanie:

napięcie zasilania: 230 V / 1-fazowe / 50 Hz.

Budowa i funkcje:

* osuszacz kondensacyjny
* pojemność zbiornika: min. 6 l.
* higrostat elektroniczny.
* funkcje: stałe odprowadzanie wody.
* filtr powietrza: siatkowy, z możliwością czyszczenia.

Wyposażenie: kółka transportowe

Odporność i obudowa:

* obudowa: metalowa.

Waga urządzenia: maks. 50 kg

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

Gwarancja oraz rękojmia - min. 24 miesiące

……….....................................................................

(pieczęć i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

…………………………………………..

(miejscowość i data)